**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | FE SD91A/15M |
| Тип матрицы | 1/3” SONY super HAD CCD II |
| Кол-во пикселей | 976 (Г) X 582 (В) |
| Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 750 твл |
| Объектив | 3.6мм |
| UTC | есть |
| Баланс белого | есть |
| AGC | есть |
| BLC | есть |
| 3DNR | есть |
| День/ночь | авто |
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB(AGC Выкл) |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Мин. освещённость | 0.01люкс/F1.2 |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 105 mA(ИК выкл), 300 mA(ИК вкл), |
| Дистанция Ик подсветки | 15м |
| Степень защиты | IP66 |
| Температурный режим | -40С~+50С |
| Размер корпуса | Φ93 X 76(В)мм |

4 1

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

1. Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
2. Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
3. Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
4. Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
5. Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
6. Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик.

2 3


Видеокамера цветного изображения

FE SD91A/15M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Схема подключения**



Видео выход

DC12В